|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Datum |  | 2. Transportfirma |  |
| 3. Fahrzeugkennzeichen |  | 4. Name des Fahrers |  |
| a) Ausrüstung und Schulungsnachweis bei kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheiten | ja bzw. i.O. | nein bzw. nicht i.O., siehe |
| 1 Feuerlöscher (mindestens 2 kg) für Motor oder Führerhausbrand vorhanden ?  | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.4.1 a)) |
| Mindestens 1 weiterer Feuerlöscher (Brandklasse A, B, C) gemäß nachfolgender Aufstellung vorhanden?a) höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit > 7,5 t : mind 12 kgb) 7,5 t ≥ höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit > 3,5 t :mind 8 kgc) höchstzulässige Masse der Beförderungseinheit ≤ 3,5 t : mind 4 kgIn den Fällen a) und b) muss 1 Löscher mindestens ein 6-kg-Löscher sein.Das Mindestfassungsvermögen gemäß a) bis c) darf um das Fassungsvermögen des o.g. Feuerlöschers für den Motor oder Führerhausbrand verringert werden. | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.4.1 b)) |
| Ablauf der Geltungsdauer eingetragen? | 🔾 | 🔾 (8.1.4.4) |
| Plomben in Ordnung? | 🔾 | 🔾 (8.1.4.4) |
| Nur Klasse 6.2: es reicht 1 x 2 kg Feuerlöscher | 🔾 | 🔾 (8.5, S3) |
| 2 selbststehende Warnzeichen? (Kegel, Dreiecke oder Leuchten, Ausrüstung nach StVZO kann angerechnet werden). | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.5) |
| Mindestens ein passender Unterlegkeil je Fahrzeug? | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.5) |
| 1 Handlampe und Warnkleidung (Weste) je Fahrzeugmitglied? | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.5) |
| Beförderungseinheit mit orangefarbener Kennzeichnung (Warntafeln) und Großzetteln (Placards) ausgerüstet (Placards bei Versandstücken nur bei Klasse 1 und ggf. 7)? | 🔾 | 🔾 (5.3.1.4) |
| Atemschutz (Fluchtfilter) bei toxischen Gasen? | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.5) |
| Sonstige Ausrüstung gemäß Unfallmerkblatt/-blätter? | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.1.5) |
| Schulungsnachweis des Fahrers vorhanden und gültig? | 🔾 | 🔾 (Nr. 8.2.1) |
| Gültiger Lichtbildausweis | 🔾 | 🔾 (Nr.8.1.2.1) |
| b) Hilfsmittel zur Ladungssicherung | 🔾 | 🔾 (Nr. 7.5.7) |
| c) Grenzüberschreitend: 1 x 2 kg Feuerlöscher auch unterhalb der Mengen nach UA 1.1.3.6 (nicht kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheiten) erforderlich. Innerstaatlich Ausnahme Nr.26 (GGAV) bis 31.12. 2003 nicht erforderlich. | 🔾 | 🔾 (1.1.3.6) |
| d) Warndreieck und Verbandskasten nach StVZO ? | 🔾 | 🔾 (§ 53 a StVZO) |
| e) 1 Warnleuchte nach StVZO ab 3,5 t zGG | 🔾 | 🔾 (§ 35 h StVZO) |
| f) Ggf. allgemeiner Fahrzeugzustand (gültiger TÜV, offensichtliche Mängel (ggf. unter Bemerkungen eintragen), etc ....) | 🔾 | 🔾 (§ 4 GGVSE) |
| g) Bemerkungen: |  |
|  |  |
| Ort | Name, Unterschrift des Kontrollierenden |